ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На ремонт/техническое улучшение фасовочной установки Erkopack, производства ф. Erkomat,  для нужд АО «ГЛИМС-Продакшн».

1. Краткое описание работы/характеристики фасовочной установки:
Фасовочное оборудование ф. Erkomat 2006 г.в. (Финляндия) четырех модульное/секционное (тип аэропресс), предназначено для наполнения бумажных мешков (тары) грузоподъемностью от 15 кг до 40 кг. Сырьё из промежуточного бункера попадает в каждый модуль, далее в мешок через фасовочный штуцер, на котором установлен/одет мешок. На панели оператора (Simatic) выбирается/устанавливается «рецепт» по которому осуществляться фасовка мешков. Рецепт сохраняется в 4х весовых контроллерах. На стойке с панелью оператора активируется включение ленточного конвейера и каждого сбросного стола (из 4х).  Одев мешок на штуцер, оператор отжимает механический пускатель. Мешок пневматически прижимается к штуцеру. Запускается цикл наполнения. Физически, каждый штуцер и стол подвешены на тензодатчике, c подключением к весовому терминалу (контроллеру) Raute WB 961, оснащенным дисплеем, на котором отображается текущий вес мешка. Управление работой исполнительных механизмов оборудования (дисковые затворы, пневмоклапаны, пневмоцилиндры) осуществляется контроллером Siemens S7-300. Доступ к исходному коду S7-300 есть, комментарии/пояснения к исходному коду – нет. 

2. Текущая ситуация: 
Не функционирует один из 4х контроллеров WB961. Оборудование работает со сниженной производительностью на 10-20%. 

3. Требуется:

Заменить шкаф управления, в котором:
промышленный контроллер Siemens S7-300 на современный аналог, например Siemens S7-1500; Панель оператора Simatic; Весовые контроллеры WB961 (4шт.) на
Преобразователи Весоизмерительные ТВ–003/05Н компании Тензо-М. 
Весовые контроллеры расположить в шкафу управления с защитой от пыли. Вывести индикацию с каждого весового контроллера в «область» над соответствующем штуцером, т.е. «дисплей» от первого весового контроллера над первым штуцером и т.д. Предусмотреть калибровку каждого модуля с панели оператора.  


4. Место выполнения работ, оказания услуг:
142116, Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20г.

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг:
с момента заключения договора до « 15 апрель » 2027 г.



Контактное лицо: Главный инженер                              Манске А.В.
                                                                         должность                                                                                ФИО                                                 
моб.телефон: 8 929 910-22-40 
электронный адрес: manske@glims.ru 







